Roy MŸller 

Die Programmierbarkeit des Werkstoffes Holz.
Abschlussarbeit, Bachelor of Fine Arts

Betreuer / advisor:
Prof. Wolfgang Sattler, Kristian Gohlke
Bauhaus UniversitŠt Weimar
WS 2014/2015


Die Programmierbarkeit des Werkstoffes Holz.

Gegenstand der Arbeit ist die Auseinandersetzung mit dem Werkstoff Holz auf Grundlage eines neuen MaterialverstŠndnisses der Technischen UniversitŠt Dresden.
Unter Hitze und Druck erweicht das in den Zellen enthaltene Lignin und die Struktur der ZellwŠnde nimmt schwammartigen Charakter an.
Roy MŸller hat das auf diese Weise verdichtete Holz durch einseitige Beschichtung zu programmierbarem Holz weiterentwickelt. 
Das im komprimierten Holz enthaltene Lignin wird mittels Dampf erneut erweicht, wobei die Beschichtung als Dampfsperre dient und ein Ausdehnungsdelta bewirkt. 
Wie von Zauberhand verwandeln sich flache Holzplatten durch dieses Verfahren zu dreidimensionalen Objekten.


Kontakt / contact:

Roy MŸller
Lisztstra§e 21
99423 Weimar

roy@roymueller.ch
017632029391

(Fotos: Christian Seeling, http://www.christianseeling.com)
(Alle Bildrechte liegen beim Autor der Arbeit.)