Max Pieper 

Atemschutzmaske- Was tun wenn's brennt?
Abschlussarbeit, Bachelor of Fine Arts

Betreuer / advisor:
Prof. Wolfgang Sattler, Kristian Gohlke
Bauhaus Universität Weimar
WS 2014/2015


Atemschutzmaske- Was tun wenn's brennt?

Diese Atemschutzmaske schützt vor Rauchgasvergiftungen bei Wohnungsbränden. Das Problem: Ab dem achten Stock eines Hochhauses kann die Feuerwehr nicht mehr am Haus anleitern um Personen über die Fenster zu retten. Die Flucht muss über das Treppenhaus stattfinden. Dieses kann verraucht sein. Einsatzkräfte halten für solche Fälle Fluchthauben bereit, doch im Brandfall zählt jede Minute. Ist man für das Risiko sensibilisiert und besitzt eine Atemschutzmaske, steigen die Überlebenschancen.Der Anspruch an den Entwurf sah vor, möglichst viele Gesichtsgrößen abzudecken, schnell und intuitiv einsetzbar zu sein, es Brillenträgern zu ermöglichen die Maske zu tragen und günstig in der Herstellung zu sein. Eine einfache PET Flasche diente zur Inspiration. Der transparente Kunststoff sollte aus einer Platte zum Zylinder gebogen werden. Eine Gummilippe sollte das ganze in der Form halten. Die Maske muss sicher verstaut werden können und schnell einsatzbereit sein. Die Maske lässt sich in einen einfachen Zylinder zurückführen und somit auch in einer zylindrischen Tasche verstauen. Oben in der Tasche befindet sich eine Gummiblombe die den Filter verschließt. Wird die Maske an den roten Bändern aus der Tasche gezogen wird der Filter aktiviert. Verbunden werden die Flügel mit einem starken Klettband am Hinterkopf. Um Verwechslungen auszuschließen befindet sich das jeweilige Gegenstück auf beiden Seiten eines Flügels. Taschen dienen den Finger für sicheres Aufsetzten. Kommunikation ist ein wichtiges Entwurfskriterium für Atemschutzmasken. Durch das transparente Visier können gegebenenfalls Lippenbewegungen gesehen werden. Das Ausatemventil sitzt direkt vor dem Mund. Das bewirkt, dass der Schall der Stimme direkt durch die Membran des Ventils nach außen gelangt. Die Membran schwingt mit der Stimmfrequenz. Sonst ist die Stimme nur dumpf zu hören. Signalwirkung erhält die Maske durch Rot oder Gelb. Ich tendiere zu Gelb, da es bei Rauch besser zu sehen ist, auch wenn man davon ausgeht das Rot die größere Signalwirkung hat. 



This respirator protects against smoke intoxication in residential fires. The problem: At the eighth floor of a building the fire brigade is not able to rescue people through the windows with ladders. Victoms have to escape  via the staircase. This could be smoky. In such cases fire forces are holding escape hoods ready, but in the event of a fire, every minute counts. , Chances of survival are rising with a respirator.
The claim to the design provided to cover a hugh variety of different sizes, allowing spectacle wearers to wear the mask and be inexpensive to manufacture. It is necassary to be quickly and intuitively in case of use.  A simple PET bottle was used for inspiration. The transparent plastic should be bent from one plate to the cylinder. 
The mask must be stored safely and running quickly. The mask can be attributed to a simple cylinder and be stored in a cylindrical bag.
At the top of the bag a safty lock closing the filter.
If the mask is drawn to the red ribbons out of his pocket the filter is activated. Are connected the wing with a strong Velcro strap at the back. To avoid confusion is the respective counterpart on both sides of a wing. 

Communication is an important criterion for respirators. The exhalation valve is seated in front of the mouth. This causes the sound of the voice passes directly through the membrane of the valve to the outside. The membrane vibrates with the voice frequency. Otherwise is just dull to hear the voice. Signal effect receives the mask by red or yellow. I tend to yellow, as can be seen better in smoke, even if one assumes the Red has the greater signal effect.


Kontakt / contact:

max-pieper@gmx.net


(Alle Bildrechte liegen beim Autor der Arbeit.)